缠绕工装重新三维建模√
党务口入党介绍人材料准备√
工艺纪律检查（下午2点到4点，完成6项输出）
工艺布局图签字
AIgc作品

青年志愿者报名
激光器选型对比：

需要碳纤维吸收主要能量，再把热量传给树脂，从而在带材厚度方向形成更合适的加热。

| 类型          | 二氧化碳激光器                 | 光纤激光器                                                           | 二极管激光器                                      |
| ----------- | ----------------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 波长范围        | 10.6 μm                 | 常见1000–1070 nm                                                  | 常见 940/980/1020 nm                          |
| 特点          | 对很多**非金属材料吸收好**，是传统成熟路线 | 束质高、焦斑小、能量密度高；单模时常见焦斑约 **30–100 μm**，多模常见约 **200 μm 到 1 mm 以上** | 电效率高、设备紧凑、容易做线斑/矩形斑、很适合“加热型”工艺              |
| 适用范围        | 塑料、纺织、玻璃、亚克力、木材、石材等非金属  | 薄金属、反射性金属、需要高速高质量的小焦斑                                           | **表面热处理、熔覆、钎焊、塑料焊、宽光斑焊接、复材加热/固结、3D 打印热源**。  |
| 不适合的场景      | 在碳纤维带固化上更容易导致表面烧蚀、烧伤或氧化 | 需要**宽而均匀的大面积加热**、希望做线斑/矩形斑热输入控制的场景                              | **极小焦斑、极高亮度精密切割/钻孔**的场景，**强度分布可能不均匀**，常需匀化。 |
| 能耗对比（输出2KW） | 20–40 kW                | 5.0 kW                                                          | 3.6 kW                                      |
