下面这版可以直接拿去做。  
我按 **10 页 PPT** 给你写，每页都包含：

- **页标题怎么起**
    
- **放什么图，图表类型是什么**
    
- **图的标题怎么起**
    
- **页面详细文案**（可直接贴进 PPT）
    
- **演讲时怎么讲**
    

你这套分析的核心数据链是：  
`collect_commdatarecords` 提供设备、采集时间、班次、派工单号、合格标志等过程主信息；`collect_commdatarecordssub` 通过 `RecordId` 关联主表，并用 `InspectionId` 关联检验项定义；`order_sparepartprocessinspection` 提供检查名称、上下限、标准值、检查位置、检测类型与数据来源；`collect_commdataalarmrecords` 提供设备编码、报警编号、报警状态、开始/结束时间和耗时；此外，`_ames_mesreport_devicefault`、`_ames_mesreport_qualityexception`、`_ames_mesreport_producetask` 可用于交叉验证故障、质量异常和完工情况。

---

# 第1页 封面

**页标题**  
基于过程采集、报警与检验项数据的智能产线关键工位质量异常诊断分析

**副标题**  
以智能产线中控 / MES 历史数据为例

**建议版式**  
大标题居中，下面放姓名、学号、班级、课程、日期。  
右下角可以放一张简洁的产线示意图或设备图标。

**页面文案**  
本项目基于智能产线中控系统与 MES 数据，围绕过程采集、报警记录、检验项数据和质量异常记录开展可视化分析，识别关键异常工位与高风险检测项，为后续工艺优化和设备维护提供数据支持。

**演讲话术**  
本次作业我选择的是智能制造场景下的质量诊断问题，不只是做简单报表，而是尝试利用多张业务表做工位级和检验项级的逐层分析。

---

# 第2页 研究背景与选题意义

**页标题**  
研究背景与选题意义

**图表类型**  
流程示意图 / 逻辑框图

**图标题**  
智能产线异常问题的形成链条

**图里建议画成**  
设备报警 → 工位异常 → 过程偏差 → 检验项超限 → 质量问题

**页面文案**  
在智能产线运行过程中，产品质量不仅受最终检验结果影响，也与设备报警、工位状态、过程参数波动等因素密切相关。  
如果只统计异常数量，往往只能知道“哪里问题多”，却无法进一步回答“为什么问题多、具体是哪一个检测项有问题”。  
因此，本项目将过程采集数据、报警数据、故障数据和检验项标准数据进行关联分析，目标是从工位层面下钻到检验项层面，识别真正需要优先治理的关键问题点。

**演讲话术**  
我这个题目的亮点在于，不是停留在“哪个工位异常多”，而是继续往下钻，定位到“哪个工位的哪一项检测最容易异常”。

---

# 第3页 数据来源与字段说明

**页标题**  
数据来源与核心字段说明

**图表类型**  
数据表关系图 + 小表格

**图标题**  
核心数据表及其关联关系

**图里建议放这几张表**

- `collect_commdatarecords`
    
- `collect_commdatarecordssub`
    
- `order_sparepartprocessinspection`
    
- `collect_commdataalarmrecords`
    
- `_ames_mesreport_devicefault`
    
- `_ames_mesreport_qualityexception`
    
- `_ames_mesreport_producetask`
    

**页面文案**  
本项目主要使用 7 张业务表开展分析。  
其中，`collect_commdatarecords` 记录了设备编码、采集时间、班次、派工单号、操作工号、合格标志等过程主信息；`collect_commdatarecordssub` 记录了检验项 ID、检测值、合格标志和判定范围；`order_sparepartprocessinspection` 提供检验项名称、上下限、标准值、检查位置、检测类型和数据来源；`collect_commdataalarmrecords` 记录设备报警编号、报警状态、开始结束时间和报警耗时。  
此外，还结合 MES 的故障表、质量异常表和完工表，用于对过程采集分析结果进行辅助验证。

**演讲话术**  
这一页重点说明我不是用单表分析，而是通过主表、子表和检验标准表串起了一条完整的数据链。

---

# 第4页 数据预处理与分析口径

**页标题**  
数据预处理与分析口径设定

**图表类型**  
流程图 / 四步法框图

**图标题**  
数据清洗与口径统一流程

**建议画 4 个框**

1. 时间字段清洗
    
2. 主子表关联
    
3. 工位与设备编码标准化
    
4. 合格标志口径统一
    

**页面文案**  
为保证分析结果真实可靠，本项目在正式分析前对数据进行了预处理。  
首先，对时间字段进行统一转换，提取出月份、日期和小时等分析维度。其次，以 `RecordId` 关联过程采集主表与子表，以 `InspectionId` 关联子表与检验项定义表，实现从工位到检验项的逐层下钻。再次，对设备编码和工位编码进行标准化处理，保证不同表之间的对象可比。最后，对合格标志进行统一解释：明确异常状态单独统计，不将含义不清或未判定状态直接并入不合格。

**演讲话术**  
这一页主要体现方法严谨性。老师会比较看重这一点，因为工业数据里状态值和时间字段往往比较杂，不能直接拿来统计。

---

# 第5页 整体运行概况分析

**页标题**  
整体运行概况分析

**图表类型**  
折线图，建议 3 张小图纵向排布

**图标题**

1. 月度完工记录趋势
    
2. 月度报警记录趋势
    
3. 月度质量异常趋势
    

**页面文案**  
从整体趋势来看，产线运行具有明显的波动特征。  
通过将完工记录、报警记录和质量异常记录放在同一时间尺度下观察，可以判断异常是否存在阶段性集中现象，并为后续锁定关键工位提供依据。  
本页不直接给出原因判断，而是从宏观层面回答两个问题：第一，异常是否集中在特定阶段；第二，异常波动是否可能对生产结果造成影响。  
这一分析为后续的工位级和检验项级分析建立了整体背景。

**演讲话术**  
这一页的作用是“先看全局”。我会先告诉老师整体上有没有明显波动，再说明后面会进一步下钻到工位和检验项。

**制作建议**

- 横轴统一用月份
    
- 三张图风格保持一致
    
- 不要放太多数据标签，只标异常峰值月份
    

---

# 第6页 工位维度异常分布

**页标题**  
工位维度异常分布分析

**图表类型**  
横向条形图 + 分组柱状图

**图标题**

1. 各工位过程异常次数 Top10
    
2. 各工位质量异常与故障次数对比
    

**页面文案**  
将过程异常、质量异常和故障记录按工位维度进行汇总后，可以发现不同工位之间存在显著差异。  
部分工位在多个指标上同时偏高，说明其问题并非偶发，而更可能是设备状态、工艺控制或检测执行等因素共同作用的结果。  
相比从总体上观察异常数量，工位级分析更能体现问题的空间集中性，也更适合指导后续的优化优先级排序。  
因此，本页的重点不在于展示所有工位，而在于找出真正需要优先治理的关键工位。

**演讲话术**  
到这一页，我会把关注点从“整体趋势”切换到“空间分布”。也就是产线上到底是哪些工位在反复出问题。

**制作建议**

- Top10 用横向条形图，阅读性最好
    
- 若你已筛出 OP50、OP60、OP80、OP30 这些重点工位，可在图中换颜色高亮
    
- 第二张图用分组柱状图，横轴放工位，纵轴放次数
    

---

# 第7页 报警与故障特征分析

**页标题**  
报警与故障特征分析

**图表类型**  
帕累托图 + 堆叠柱状图

**图标题**

1. 高频报警编号分布及累计占比
    
2. 不同工位故障类型构成对比
    

**页面文案**  
报警和故障数据反映的是设备层面的不稳定性。  
通过对报警编号、报警状态、故障类型和工位分布进行分析，可以判断关键工位的问题是更偏向设备硬件、自动控制还是工艺执行层面。  
如果某些报警编号在少数工位上高频集中出现，则说明这些工位存在相对稳定的风险模式，适合优先开展专项排查。  
因此，本页的目的不是仅仅统计“报了多少警”，而是识别“哪些报警最重要、主要集中在哪些工位、背后的设备风险特征是什么”。

**演讲话术**  
这一页是从设备角度解释异常。也就是说，为什么某些工位的质量问题会更多，可能并不是操作员问题，而是报警和故障本来就更集中。

**制作建议**

- 高频报警编号用帕累托图最合适，能体现“少数报警贡献多数问题”
    
- 故障类型用堆叠柱状图，能看出每个工位的问题结构
    
- 图里不要只写编码，最好加报警编号含义或故障分类名称
    

---

# 第8页 检验项级问题定位

**页标题**  
检验项级异常定位分析

**图表类型**  
横向条形图 + 散点图 / 箱线图

**图标题**

1. 异常检验项 Top10
    
2. 重点检验项检测值与上下限对比
    

**页面文案**  
在锁定关键工位之后，进一步通过 `InspectionId` 关联检验项定义表，可以将问题从工位层面下钻到具体检测项层面。  
相比“某工位异常多”的结论，检验项级分析能够更准确地回答“问题到底出在哪一个检测项上”。  
通过结合检验项名称、标准值、上下限以及检测位置，可以识别最容易超限或波动较大的关键检验项，从而为工艺参数调整、工装复核和检测规范优化提供更直接的依据。  
这一页是整套分析中最核心的亮点页，因为它体现了从业务统计到问题定位的深入。

**演讲话术**  
前面几页主要是在找“哪里有问题”，这一页才是在回答“具体什么有问题”。这也是我这次分析最想体现的价值。

**制作建议**

- Top10 检验项用横向条形图
    
- 如果某个检验项有连续数值，第二张图可用散点图或箱线图
    
- 在图上加两条参考线，分别表示 MinValue 和 MaxValue
    
- 若是定量项，优先做箱线图；若是次数统计，做柱状图
    

---

# 第9页 重点工位诊断与优化建议

**页标题**  
重点工位诊断与优化建议

**图表类型**  
热力图 + 诊断表格

**图标题**

1. 重点工位异常矩阵图
    
2. 重点工位问题诊断与建议
    

**页面文案**  
综合过程采集、报警、故障和检验项分析结果，可以识别出若干重点工位。  
这些工位的问题并不完全一致：有的工位报警和故障更集中，说明其主要风险来自设备层面；有的工位检验项异常更突出，说明其主要风险更可能来自工艺控制或检测执行。  
因此，产线优化不应采取“一刀切”的方式，而应针对不同工位分别制定治理策略，例如加强设备点检、优化关键工艺参数、复核高风险检验项、完善报警分级和数据治理规则。  
本页将前面各页的分析结论集中落到管理动作上，是整份作业的“结果输出页”。

**演讲话术**  
这一页我要强调的不是“问题很多”，而是“问题怎么改”。这样老师会更容易觉得这份作业有应用价值。

**建议表格模板**

|重点工位|主要表现|可能原因|建议措施|
|---|---|---|---|
|OP50|过程异常高、关键检验项集中异常|工艺参数波动、工装一致性不足|优先复核关键工艺参数与工装状态|
|OP60|报警/故障偏高|设备状态不稳、控制逻辑频繁触发|建立报警分类治理清单|
|OP80|报警高发|点检维护不足、设备波动大|提高预防性维护频率|
|OP30|质量异常明显|检测执行偏差或工序控制偏差|对重点检测项做专项复核|

---

# 第10页 结论与展望

**页标题**  
结论与展望

**图表类型**  
总结框图 / 三点结论图

**图标题**  
研究结论与后续优化方向

**页面文案**  
本项目基于中控与 MES 历史数据，构建了“过程采集—检验项—报警/故障—质量异常”的多表关联分析框架，实现了从整体趋势、工位异常到检验项定位的逐层诊断。  
分析表明，产线异常具有明显的工位集中性，且不同工位的问题特征存在差异：部分工位以设备报警和故障为主，部分工位则以检验项异常和质量偏差为主。  
通过进一步下钻到检验项层面，可以更准确地识别关键质量风险点，从而为设备维护、工艺优化和质量管理提供更具针对性的改进方向。  
后续如果能够补充更完整的运行时长、班组、能耗和停机恢复数据，还可以进一步拓展到 OEE、班次差异和停机损失分析。

**演讲话术**  
最后我会强调，这次分析最大的价值，是把原本分散在多张表里的过程、质量和设备信息串起来了，让异常诊断从“看结果”走向“找原因”。

---

## 你整套 PPT 的图表类型总表

你做的时候直接照这个选：

|页码|图表|类型|
|---|---|---|
|第2页|异常形成链条|流程图|
|第3页|数据表关系图|关系图/框图|
|第4页|清洗流程|流程图|
|第5页|月度完工趋势|折线图|
|第5页|月度报警趋势|折线图|
|第5页|月度质量异常趋势|折线图|
|第6页|工位异常 Top10|横向条形图|
|第6页|工位异常对比|分组柱状图|
|第7页|报警编号分布|帕累托图|
|第7页|故障类型构成|堆叠柱状图|
|第8页|异常检验项 Top10|横向条形图|
|第8页|检测值 vs 上下限|箱线图/散点图|
|第9页|工位异常矩阵|热力图|
|第9页|诊断建议|表格|
|第10页|结论总结|三段式总结框图|

---

## 你做 PPT 时最容易加分的 3 个细节

第一页到第四页尽量少字，第五页开始多图少字。  
第八页一定要做成“检验项级下钻”，这是你最有亮点的一页。  
第九页一定要落到“建议”，否则容易显得只是统计报表。

---

## 直接能用的结尾总结句

你可以原样放到最后一页：

> 本次分析基于多表关联构建了智能产线异常诊断链条，实现了从整体运行趋势到工位异常，再到检验项异常的逐层下钻。分析结果表明，产线问题具有明显的工位集中性，且不同工位的风险来源并不相同。后续应围绕重点工位和高风险检验项开展针对性优化，而不是平均用力。

下一步最实用的是：我帮你把这 10 页内容继续细化成 **“每页可直接复制到 PPT 的精简版文字 + 图表旁边的注释小结”**。