
中试基地制造资源需求分析报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究院工艺技术部、辐畅电气事业部
2026年4月

中试基地制造资源需求分析报告
一、工作目标
中试基地在科研产品研制与项目运行工作中成效显著，为贯彻落实关于中试基地运行总结与后续工作推进会议中的工作部署，面向轴向磁通及高速永磁同步电机等新产品的中试工艺验证和小批量试制需求，对既有制造资源现状进行调研，分析识别关键环节资源缺口和能力短板，为后续资源配置及能力建设提供依据。
二、中试产品任务需求分析
根据2026年中试项目清单，当前纳入中试基地统筹推进的相关项目共19项，其中与轴向磁通相关研发项目共2项、超高速永磁同步电机相关研发项目共5项（涡电相关研发项目共3项，其他共2项），（需与研发开会研讨）增加宏观发展趋势的输入。
表1 2026中试项目清单（轴向磁通、超高速永磁同步电机相关）
序	项目名称	项目级别	项目类别	产品类型	试制内容
1	低空飞行器13N·m/kg轴向磁通电机设计工艺协同优化及样机研制	公司重点	产品开发	轴向磁通	300Nm样机4台；
定转子部件共20件。
2	低空飞行器用高转矩密度轴向磁通电机研制	公司重大	产品开发	轴向磁通	样机7台。
3	低空涡电混动飞行器1MW/20900rpm发电机产品研制	公司重点	产品开发	涡电	1MW 20900rpm发电机样机2台；
利兹线验证方案定子2个。
4	航空用高刚度轴系液体直冷高速高功率密度永磁发电机关键技术研究	中车课题	产品开发	涡电	300kw/20900rpm后续样机优化改造；
油冷散热器优化开发。
5	微燃机起发电机电源系统平台开发	公司重点	产品开发	涡电	后续样机优化；
控制器样机2台。
6	MW级超高速永磁电机关键技术研究	公司重大	产品开发	工业驱动	0.15mm点胶铁心、0.15mm自粘铁心、0.1mm自粘铁心、
0.15mm焊接铁心；
叠绕组利兹线圈（2台）；
发卡绕组利兹线圈（1台）；
配套工装；
永磁转子3个、碳纤维护套缠绕、水冷铝机座3个、
前后端盖3套。
7	超高功率密度永磁电机关键技术研究	部门级	技术研究	工业驱动	50kw高功率密度样机3台。
根据上表可以将2026年关于轴向磁通及高速永磁同步电机的中试项目拆解为以下制造任务：
表2 2026中试制造任务拆解
序号	图号	产品	所需数量
1	 	300Nm轴向磁通电机	4
2	 	250Nm轴向磁通电机	7
3	 	1MW涡电	2
4	 	300kw优化样机	 
5	 	MW级3万转	1
6	 	50kw高功率密度	3
三、中试基地既有制造资源总体情况
3.1中试基地既有设备资源(中试口暂时给不出)
表3 中试基地既有设备资源盘点
序	资源名称	型号规格	数量	主要服务工序	共用情况	备注
1	 	 	 	 	 	 
2	 	 	 	 	 	 
3	 	 	 	 	 	 
4	 	 	 	 	 	 
5	 	 	 	 	 	 
6	 	 	 	 	 	 
7	 	 	 	 	 	 
四、典型产品现状分析
4.1轴向磁通电机
4.1.1工艺路线
4.1.2制造资源现状
（表分定子、转子、组装）
序号	工序	方案分支	工序
类型	所需设备	规格	既有设备是否适用	现有设备数量	需求设备数量	备注
1	硅钢片下料	铁钴合金冲片	委外	冲床	 	否	 	 	手动裁剪后冲压下料
2	硅钢片下料	无取向
冲片	委外	自动冲压流水线	 	否	 	 	全自动下料
3	方片粘接	/	委外	烘炉	 	是	 	 	 
 	方片粘接	/	委外	油压机	 	 	 	 	 
4	切割	/	委外	线切割机	 	否	 	 	 
5	铁心倒角	/	委外	/	 	是	 	 	 
6	线圈绕制	圆线	自制	绕线机	 	是	 	 	 
7		利兹线	委外	绕线机	 	是	 	 	需优化绕线机，自制可行性待验证
8	绝缘检测	/	自制	综合测试台	 	是	 	 	 
9	水道内环装配	 	 	烘炉	 	 	 	 	 
10	气密检测	 	 	气密检测仪	 	是	 	 	 
 	水阻检测	 	 	水阻检测仪	 	 	 	 	 
11	带绕组定子铁心与支架装配	/	自制	/	 	 	 	 	 
12	定子并头焊接	/	自制	感应焊机	 	是	 	 	 
13	装配整形	/	自制	/	 	 	 	 	 
14	定子检测	/	自制	综合测试台	 	是	 	 	 
15	绝缘处理	浸漆	自制	VPI设备、烘炉	 	是	 	 	 
16		滴漆	委外	滴漆设备、烘炉	 	否	 	 	 
17	水阻检测	 	 	水阻检测仪	 	 	 	 	 
18	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19	铁心卷绕成型	 	委外	 	 	 	 	 	 
20	预热除湿	 	委外	 	 	 	 	 	 
21	加热固化	 	委外	 	 	 	 	 	 
22	铁心钻孔	 	委外	 	 	 	 	 	 
23	铁心磨削	/	委外	平面磨床	 	否	 	 	 
24	卷绕铁心与转子盘装配	 	自制	/	 	 	 	 	 
25	磁钢装配和
固定	/	自制	/	 	/	 	 	 
26	转子盘灌胶	/	自制	/	 	/	 	 	 
27	转子圆筒和D、N端转子盘热套	/	自制	烘炉	 	是	 	 	 
28	转子圆筒和N端转子盘热套	/	自制	烘炉	 	是	 	 	 
29	转轴安装 	/	自制	/	 	/	 	 	 
30	双转子动平衡	/	自制	动平衡机	 	是	 	 	 
31	D端转子盘与转子圆筒拆卸	/	自制	/	 	/	 	 	 
32	D端轴承热套	 	 	 	 	 	 	 	 
33	轴承挡圈装配	 	 	 	 	 	 	 	 
34	定转子合装	 	 	烘炉、KBK	 	 	 	 	 
37	旋变装配	 	 	 	 	 	 	 	 
表4 轴向磁通电机制造资源现状（不涉及设备的项点进行合并）
4.2径向磁通高速永磁同步电机

	
4.2.1工艺流程
4.2.2制造资源现状
序号	工序	方案分支	工序
类型	涉及工艺装备	既有设备是否适用	备注
1	隔磁环1安装	/	自制	烘炉	 	 
2	磁钢粘接	/	自制	/	 	 
3	隔磁环2热套	/	自制	烘炉	 	 
4	磁钢精磨外圆	/	自制	数控外圆磨床	 	 
 	钢护套套装	/	自制	烘炉、压力机	 	 
5	碳纤维缠绕	/	委外	碳纤维缠绕工作站	 	 
6	轴承档精加工	/	自制	数控车床、数控外圆磨床	 	 
7	端面齿精加工	/	委外	设备待确认	 	 
 	整体充磁	/	自制	充磁机	 	 
9	转子动平衡	/	自制	动平衡机	 	 
10	法兰拆卸	 	 	/	 	 
11	轴承装配	/	自制	感应加热台	 	 
12	轴承压装	 	 	 	 	 
13	轴承预紧	 	 	 	 	 
14	传动端端盖装配	 	 	/	 	 
15	端盖装配	 	 	/	 	 
16	线圈制作	散线	 	绕线机	 	 
 	线圈制作	利兹成型	 	绕线机、涨形机、（加热设备）	 	 
17	嵌线并头	散线	 	/	 	 
 	嵌线并头	利兹成型	 	星点焊机（去漆膜）、电阻焊机（并头）	没有电阻焊机	 
18	电气检测	 	 	综合测试台	 	 
 	绝缘处理	 	 	VPI浸漆设备、静烘炉、旋转烘炉	 	 
19	 	 	 	 	 	 
20	机座热套	 	 	烘炉、KBK	 	 
21	引出线焊接	 	 	感应焊机	 	 
22	电气检测	 	 	综合测试台	 	 
23	定子屏蔽套装配	 	 	/	 	 
24	气密检测	 	 	气密测试仪	 	 
25	定子端盖总成加工	委外	 	精密内圆磨床（设备待确定）	 	 
26	非传动端端盖装配	 	 	 	 	 
27	总装配	 	 	KBK	 	 
五、中试基地建设要求对标
表9 省级中试基地建设设备及场地要求对标情况
序	对标要求拆解	现状	是否满足	备注
1	具有必要的中试场地条件、验证设备	xxx	 	 
2	具备独立的场地	 	 	 
3	中试场地及配套设施面积不低于2000平方米	 	 	 
4	具备专业的中试生产线设备、中试生产过程质量控制检测和产品性能检测设备	 	 	 
5	设备原值在1000万元以上	 	 	 
6	拥有能够提供数据模拟、应用场景、工艺改进、样品试制、临床应用、产品示范等的中试线	 	 	二选一
7	至少已开展对外中试项目20项	 	 	
六、中试基地制造资源缺口分析
6.1设备需求清单
6.2资源补充的可行性及必要性分析
七、后续工作计划
 